|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | | Uhrzeit Beginn | | | | | Uhrzeit Ende | |
| TEF | | | Funkrufname | | | | | |
| EL WRD | | | Funkrufname | | | | | |
| Einsatzort | | | | | | | | |
| Gefährdungsbeurteilung durchgeführt - Unterschrift TEF | | | | | | **Einsatz durchführbar** | | **Einsatz nicht durchführbar** |
| Lage / Einsatzauftrag / Bemerkungen  Begründung für Einsatz SiT | | | | | | | | |
| Druckkammer | | | | | | | | |
|  | | |  | Name | | | | | ET 1/2 | Tauch-gerät [l] | Druck | Uhrzeit | Tauchgang | ET nach TG ok |
| Beginn | Beginn | Tiefe [m] |
| Ende | Ende | Zeit [min] |
| Tauchtrupp-Nr./Funkrufname | | | 1 | Taucher 1 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Signalmann | | | 2 | Taucher 2 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Suchgebiet | | | 3 | Taucher 3 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 4 | Sicherungstaucher | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Tauchtrupp-Nr./Funkrufname | | | 5 | Taucher 1 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Signalmann | | | 6 | Taucher 2 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Suchgebiet | | | 7 | Taucher 3 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 8 | Sicherungstaucher | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Tauchtrupp-Nr./Funkrufname | | | 9 | Taucher 1 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Signalmann | | | 10 | Taucher 2 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Suchgebiet | | | 11 | Taucher 3 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 12 | Sicherungstaucher | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gewässer** |  | **keine Einschränkung** |  | **Maßnahmen erforderlich** |  | **Tauchverbot** |
| Gewässer bekannt/erkundet |  | ja |  | nein *Erkundung* |  |  |
| Tauchtiefe erwartet m |  | < 20 m |  | < 30 m ► *ET mit Freigabe* |  | > 30 m |
| Sichtweite erwartet m |  | > 1 m |  | < 1 m ► *Einweisung* |  |  |
| Strömungsgeschwindigkeit m/s |  | ≥ 0,3 m/s |  | ≥ 1,5 m/s ► E*inweisung* |  | ≥ 2,5 m/s |
| Wellenhöhe m |  | < 0,5 m |  | ca. 0,5 -1 m ► *Einweisung* |  | ca. > 1 m |
| Bergsee, ab 300 m üNN m |  | nein |  | ja ► *Bergseeregeln* |  |  |
| Wasserfahrzeuge, Treibgut |  | nein, gesperrt |  | ja *►* ***Wahrschau*** |  |  |
| Unterwasserhindernisse |  | nein |  | ja ► *Einweisung* |  |  |
| Unterspülungen, Überhänge, Höhlen, einsturzgefährdete Bereiche, u. Ä. |  | nein |  | ja, Risiko kalkulierbar/ bekannt ► *Erkundung, Einweisung* |  | ja, keine Erkundung möglich, Risiko unkalkulierbar |
| Ansauggefahr |  | nein |  | ja ► *Einweisung* |  |  |
| Bauwerke mit veränderlichem Wasserdurchfluss |  | nein |  | ja ► *bewegliche Elemente geschlossen und gesichert,* ***Sicherungsposten*** |  | ja, bewegliche Elemente lassen sich **nicht** sichern |
| Tauchen unter Schiff oder schwimmendem Gerät |  | nein |  | ja ► *bewegliche Elemente gesichert,* ***Sicherungsposten*** |  | ja, keine Sicherung möglich |
| Eis |  | nein |  | ja ► *UW-Telefon, Einweisung* |  | ja, Fließgewässer |
| Gewässerverunreinigung/Gefahrgut Art l |  | nein |  | ja ► *Einweisung* |  | ja, **explosiv, radioaktiv, o. ä.** |
| **Zugänglichkeit Einsatzstelle** |  |  |  |  |  |  |
| Anmarschstrecke |  | kurz |  | lang ► *Tragehilfe* |  |  |
| Einstieg |  | Flaches Ufer, Boot, Ponton |  | Böschung, Wand ► Leiter/Sprung möglich *► Einweisung* |  | **Absturzgefahr** Leiter/Sprung **nicht** möglich |
| Hindernisse für Leinenführung |  | nein |  | ja *►* *Einweisung* |  |  |
| Steilwand, Steilufer |  | nein |  | Kommunikation/ Sicherung möglich, Steinschlag *► Einweisung* |  | Kommunikation/ Sicherung nicht möglich |
| **Wetter** |  |  |  |  |  |  |
| Wetterbedingte Sichtbehinderung |  | nein |  | ja *► Einweisung* |  | **kein** Sichtkontakt SigM◄►ET |
| Gewitter, Hagel, Sturm |  |  |  |  |  | von - bis |
| Nacht |  | Licht ausreichend |  | Licht nicht ausreichend *► Ausleuchtung* |  | **kein** Sichtkontakt SigM◄►ET |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hochwasser** |  | **keine Einschränkung** |  | **Maßnahmen erforderlich** |  | **Tauchverbot** |
| Pegel/MS m |  |  |  | *► Einweisung* |  |  |
| Gefahr eines Deichbruches |  | nein |  |  |  | **ja** |
| Überflutete Räume |  | Einschluss Taucher ausgeschlossen Strom abgestellt kein Treibgut |  | Treibgut *► Einweisung* |  | Einschluss Taucher möglich **Strom nicht abgestellt Öl ausgetreten** |
| **Sonstige Gefahren** |  |  |  |  |  |  |
| Arbeiten an der Tauchstelle, Hebe- und Senkungstätigkeiten, Materialabwurf |  | nein |  | ja *► Einweisung, Absprache mit EL und EAL* |  |  |
| Andere Einsatzkräfte/-fahrzeuge |  | nein |  | ja *► Einweisung, Absprache mit EL und EAL* |  |  |
| Schaulustige, Passanten |  | nein |  | ja *► EA räumen lassen* |  |  |
| Weitere Gefahren |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Sicherungsmaßnahmen**  🞎 Taucher tauchfähig  🞎 PSA Taucher, SigM vollständig  🞎 Keine Mängel an Ausrüstung  Alle Einsatzkräfte T bekommen vom TEF ihren Einsatzauftrag, werden die Lage eingewiesen und über besondere Gefahren unterrichtet. |
| Angeordnete Sicherungsmaßnahmen / Bemerkungen |